# Шкаф сухого хранения DryZone С1-315 ESD

****

**Описание**

Благодаря 20-летнему опыту по управлению влажностью, шкафы сухого хранения DryZone специально разработаны и выполнены в соответствие с J-STD-033 / IPC. Они подходят для промышленного и домашнего пользования и широко используются во всем мире. Изготовлены в соответствии с самыми строгими правилами и соответствуют стандарту ISO9001.

Шкаф сухого хранения серии DryZone С1-315 с регулируемой влажностью 1%-50%RH оснащен LED контролером, который поддерживает точность ±3%RH. Эти шкафы идеально подходят для хранения SMT/BGA/PCB/светодиодных компонентов.

**Технические характеристики**

Точность поддержания температуры и влажности: ±1°C, ±3%RH

Контроль влажности С1 (регулируемая): 1%-50%RH

Внутренние размеры (ШхГхВ): 903х425х869 мм

Внешние размеры (ШхГхВ): 905х475х1050 мм

Размер полок (ШхГхВ): 860х380х20 мм

Количество полок: 3

Объем: 334 л

Питание: 220В

Средняя потребляемая мощность: 26 Вт

Макс. потребляемая мощность: 145 Вт

Вес: 70 кг

Антистатическое покрытие корпуса