# Припой в брусках свинцовый Jufeng Solder





**Описание**

Припои Jufeng изготовлены из 100% чистого олова, обладают превосходной смачиваемостью, хорошей текучестью, высокой скоростью пайки, прекрасной электропроводностью, высокой прочностью на разрыв и др. Кроме того, они проходят специальный процесс обработки, обеспечивая таким образом высокую стойкость к окислению. Олово не разбрызгивается в процессе пайки. Некоторые типы припоев могут быть изготовлены толщиной 0,35 мм.

Используются для пайки электронных компонентов, компьютеров, медных пластин, печатных плат и другого оборудования.

**Фасовка**

* Брусок 750 г;

**Технические характеристики**

**Sn70Pb30**

* Температура плавления: 195°C

**Sn63Pb37**

* Температура плавления: 183°C

**Sn60Pb40**

* Температура плавления: 190°C

**Sn55Pb45**

* Температура плавления: 200°C

**Sn50Pb50**

* Температура плавления: 216°C

**Sn45Pb55**

* Температура плавления: 227°C

**Sn40Pb60**

* Температура плавления: 238°C

**Sn35Pb65**

* Температура плавления: 245°C

**Sn30Pb70**

* Температура плавления: 260°C

**Sn25Pb75**

* Температура плавления: 268°C

**Sn20Pb80**

* Температура плавления: 275°C