# Шкаф сушильный SMO-5



**Описание**

Вентилируемые термошкафы C SUN SMO-5 используются в производстве печатных плат для предварительной сушки и задубливания паяльной маски и маркировки.

Термошкафы оснащены собственным вентилятором, обеспечивающим принудительную циркуляцию свежего воздуха.

Время сушки устанавливается на таймере. Система оповещения подает звуковые сигналы при выходе шкафа на рабочий режим, окончании времени выдержки, а также при неисправностях.

**Опции**

Полки для SMO-5

|  |  |
| --- | --- |
| Никелированные | Из нержавеющей стали |
| Гальванизированная сетка | Из нержавеющей стали, перфорированная |

**Технические характеристики**

Объём камеры: 600 литров

Количество дверей: 2 распашные, с замком

Панель управления расположена справа вверху

Количество полок: до 10 шт., с шагом 100 мм

Циркуляция воздуха: горизонтальная

Управление: пропорционально-интегральный одностадийный термоконтроллер OMRON E5A (Япония) с цифровым светодиодным индикатором, таймером, срабатывающим после выхода шкафа на рабочую температуру

Диапазон температур нагрева: от 25 до 200°С

Время нагрева от комнатной температуры до 200°С: 40 минут (пустой шкаф)

Равномерность температуры: ±2% (пустой шкаф)

Время нагрева: устанавливается таймером от 1 мин до 9999 минут

Материал интерьера: нержавеющая сталь #430

Материал экстерьера: конструкционная сталь SS41 с обработкой против ржавчины и окраской эмалью белого цвета

Материал термоизоляции: пакеты стекловаты толщиной 70 мм на всех сторонах и дверях, силиконовое уплотнение дверей

Сигнализация: перегрев, выход из нормального режима (звуковая и световая)

Защита: перегрев, перегрузка мотора, предохранители для цепей управления

Электропитание: 3ф, 380В, 50 Гц, 9 кВт

Внутренние размеры: 1000х600х1000 мм

Внешние размеры: 1550х815х1752 мм