# Ультразвуковой очиститель трафаретов GAM-40 (Тайвань)



**Описание**

Предназначен для очистки апертур трафаретов.

### ОСОБЕННОСТИ:

* Компактный дизайн и легкий в использовании
* Высокое качество очистки по всей площади

**Технические характеристики**

* Время чистки 8-15 минут
* Рабочее напряжение 220В 50Гц
* Потребляемая мощность, Вт 35
* Рабочая частота, кГц 40
* Габариты основного блока, (Ш×Д×В), мм 350×370×100
* Масса основного блока, кг 3
* Габариты головки, (Ш\*Д\*В), мм 60×60×85
* Масса головки, кг 0,5