# Дымоуловитель ULUO S-300



**Описание**

Дымоуловитель ULUO S-300 обеспечивает качественную очистку воздуха от вредных паров дыма, частиц пыли, токсичных и вредных газов, выделяемых при пайке, лазерной гравировке, сварке, шлифовании и прочих работ.

**Технические характеристики**

Производительность, (макс.): 370 м3/ч

Эффективность: 99.9% для частиц 0.5 мкм

Уровень шума: <60 дБ

Диаметр воздуховода: 75 мм

Электропитание: АС 220В 50Гц, 300Вт

Масса: 21 кг

Габариты, (ДхШхВ): 405х300х420 мм